Bramka BlueTooth (BlueGate.exe)
Aplikacja BlueGate służy do odbierania komend z telefonu komórkowego lub PDA z uruchomioną aplikacją Java do sterowania systemem eHouse. Aplikacja BlueGate musi być cały czas uruchomiona aby mogła "nasłuchiwać" poleceń z urządzeń BlueTooth do sterowania systemem eHouse. Urządzenia muszą być wcześniej powiązane (nie dozwolone jest łączenie urządzeń bez autoryzacji, co stanowi zabezpieczenie przed nieautoryzowaną transmisją). Komendy dla systemu eHouse odbierane za pośrednictwem BlueTooth, są przetwarzane przez aplikację BlueGate i zapisywane do katalogu emails w katalogu głównym systemu eHouse gdzie są dalej przetwarzane przez aplikację ehouse.exe. Konfiguracja programu znajduje się w pliku bluetooth.cfg.
Przed edycją tego pliku należy sprawdzić aplikacją hyper terminal, na którym porcie szeregowym odbierane są dane z usługi Serial Port SSP (BlueTooth) wysyłając dane z telefonu lub PDA poprzez BlueTooth.
Jeśli port jest powyżej COM9 należy wpisać tą wartość w przeciwnym razie przed nazwą portu użyć prefiksu \\.\. Analogicznie dotyczy to portu do którego podłączony jest telefon komórkowy (Bramka SMS) oraz konwerter rs232 -> rs485 dla magistrali systemu eHouse. Aplikacja ta nie wymaga żadnej dodatkowej obsługi i konfiguracji.

Parametry zawarte w tym pliku mają następujące znaczenie:
Linia	Parametr
1	nr portu szeregowego np  \\.\COM19
2	Prędkość portu