Konfiguracja Sprzętowa systemu e-House
Wszystkie urządzenia systemu e-House pracują na jednej magistrali (RS-485). Tylko urządzenia systemu e-House mogą pracować na  magistrali. Magistrala ta jest podłączona do konwertera (RS-232 / RS-485). Konwerter przekształca sygnały (TX, RX) RS-232 z komputera na różnicowe (TX+, TX-, RX+, RX-) i pracuje w trybie full duplex. Ponieważ w systemie możliwe jest zastosowanie maksymalnie 255 urządzeń na magistrali RS-485 magistrala musi być podzielona na odcinki zawierające maksymalnie 254 urządzeń oddzielonych między sobą extenderami linii pozwalającymi na dołączenie kolejnego odcinka zawierającego następne 255 urządzenia. Na obu końcach każdej linii stosuje się terminator (rezystor 120 OM).

System e-House umożliwia użycie do 62500 urządzeń na jednej magistrali, które muszą mieć unikalne adresy. Każde urządzenie posiada 16bitowy adres składający się z dwóch składników ADRH i ADRL. Każde urządzenie jest fabrycznie programowane z domyślnym adresem dla danej grupy układów (np. dla alarmu 85,85). Urządzenia należy więc dołączać do układu pojedyńczo od razu zmieniając adres domyślny na inny (najlepiej tylko składową ADRL). ADRH i ADRL nie mogą zawierać liczby 0,255,254,253,252,251 gdyż są one zarezerwowane do wewnętrznych funkcji systemu np. adresowanie grupy urządzeń.

Magistrala RS-485 składa się z 4 linii sygnałowych RX+,RX-,TX+,TX- oraz 4 zasilających 2* GND i 2* 5V do zasilania urządzeń małej mocy.Kabel zastosowany do rozprowadzenia magistralii po wszystkich pomieszczeniach to standardowy kabel komputerowy  UTP-8 (8 żył).  Dodatkowo zastosowano 3 żyłowy kabel np 3*1.5mm2 do rozprowadzenia zasilania (+5V,GND,+12V) większej mocy wyprowadzony z komputera, dla bezpieczeństwa przez bezpieczniki topikowe (10A dla 5V, 5A dla 12V) zabezpieczające przed uszkodzeniem zasilacza (pobór mocy ok 110W).W przypadku konieczności uzyskania większej mocy należy wybrać komputer z większym zasilaczem np. 350W lub wykonać bilans potrzebnej mocy dla komputera i zwiększyć odpowiednio bezpieczniki. Można też podzielić magistralę zasilającą na 2 lub więcej odcinki i każdy odcinek zasilać niezależnie z innego komputera lub zastosować zewnętrzny zasilacz (pamiętając aby masy były ze sobą połączone). Należy pamiętać że pobór mocy może różnić się znacznie w zależności od trybu pracy każdego urządzenia.
W każdym przypadku należy zapewnić dobrą wentylację komputera (nie umieszczać go w żadnych szafkach i nie zakrywać wentylatorów gdyż może to uszkodzić zasilacz lub w najlepszym wypadku uaktywniać zabezpieczenia termiczne i odcinać zasilanie.

W przypadku konieczności rozprowadzenia kabla na zewnątrz lub w wilgotnych pomieszczeniach zalecane jest zastosowanie dodatkowo rury osłonowej PE o średnicy dobranej tak by umieścić w nim oba kable.

Konfiguracja urządzeń systemu e-house

Nie wolno dołączać więcej niż jedno nieskonfigurowane urządzenie systemu e-house do magistrali RS-485 gdyż wystąpi konflikt adresów i więcej niż jedno urządzenie będzie odpowiadało na ten sam adres. Należy więc od razu zmienić domyślny adres urządzenia i jego nazwe tak by były to parametry unikalne. Konfigurację urządzeń można przeprowadzić używając aplikacji ehouse.exe wybierając 'Device Configuration' lub 'RoomManager Configuration'. Należy zmienić domyślną nazwę urządzenia i domyślny adres na inne nie występujące jeszcze w systemie. Przy adresie najlepiej zmienić tylko AdrL (w zakresie 1-250) co umożliwi adresowanie grupowe urządzeń (adrH taki sam dla każdego typu  urządzeń np odwołanie do wszystkich alarmów 85,0).
Jeśli planujemy w późniejszym terminie dołożyć jakieś urządzenia najlepiej od razu nadać im docelowe nazwy i stworzyć je z adresem domyślnym dla danego typu urządzenia gdyż pozwoli to na automatyczne utworzenie obiektów graficznych (pustych), które mogą być edytowane po ich zainstalowaniu. Późniejsza zmiana nazwy nie jest automatyczna i wymaga ręcznej edycji wielu plików konfiguracyjnych.

Po zdefiniowaniu urządzeń istniejących i planowanych należy wygenerować wszystkie urządzenia z odpowiadającymi im zdarzeniami zależnymi od typu urządzenia. Można tego dokonać uruchamiając aplikację  z parametrem "ehouse.exe /cdr ".

Tworzenie obrazów do wizualizacji zdarzeń

Po przeprowadzeniu konfiguracji wstępnej wszystkich urządzeń należy utworzyć obrazy odpowiadające określonym zdarzeniom (jeśli wizualizacja będzie używana). Obrazy należy utworzyć w aplikacji Corel Draw 12 (może być evaluacyjna 30 dniowa wersja demo). przed tworzeniem wszelkich obiektów należy rozplanować widoki które będą używane np.:piwnica,parter, poddasze, północ, południe,wschód,zachód. Należy skopiować plik parter.cdr z katalogu systemu e-house do plików o nazwach kolejnych widoków z rozszerzeniem cdr trzymając się reguł nazewnictwa katalogów i plików systemu Windows. 
Następnie przez podwójne kliknięcie danego pliku należy otworzyć pusty obraz widoku i wybrać makro (tools->visual basic->play wybrać z listy ehouse a następnie Visualization.createform). Należy wpisać wymiary x,y w metrach i nacisnąć przycisk Create Document. Utworzy to stronę o wymiarach x,y oraz dla każdego urządzenia i odpowiadającym mu zdarzeniom  powstanie 1 warstwa {Nazwa urządzenia (skrócona nazwa zdarzenia)}. Należy zamknąć skrypt sprawdzić zgodność wymiarów i jednostki (metr).
Dalsza edycja może przebiegać na 2 sposoby: reczne rysowanie bezpośrednio na utworzonym arkuszu lub automatyczne poprzez specjalne makro .
Rysowanie Automatyczne poprzez makro:
Tryb ten jest szczególnie cenny gdy chcemy dokładnie odwzorować  objekty np. przerysować plan domu. Ponadto zapewnia on pełną zgodność obiektów w stosunku do wyświetlanego obrazu w aplikacji do wizualizacji zdarzeń.
•	Uruchomić makro (tools->visual basic->play wybrać z listy ehouse a następnie Visualization.NewObject).
•	Ustawić offsetx,offsety będące przesunieciem wszystkich obiektów w stosunku do środka układu współrzędnych (0,0).
•	Wybrać z listy odpowiednie urządzenie i zdarzenie (warstwę) i nacisnąć przycisk "Create/Activate Device".
•	Wybrać z listy odpowiedni obiekt (ellipse,polyline,rectangle,roundrectandle,label).
•	Ustawić odpowiadające mu parametry (x1,y1,x2,y2,szerokość linii,kolor linii, kolor wypełnienia, zaokrąglenie).
•	Nacisnąć przycisk "Place Object".
•	Możemy użyć przycisku "Undo" jeśli obiekt został stworzony niewłaściwie.
•	Po utworzeniu wszystkich obiektów nacisnąć przycisk "Generate Files" który utworzy pliki odpowiadające wszystkim użytym obiektom i zdarzeniom w formacie aplikacji do wizualizacji systemu (Visual.exe).

Ręczne rysowanie obiektów.

Obiekty tworzone są ręcznie bezpośrednio na stronie i ręcznie ustawiane są wszystkie parametry. Ponieważ przy tworzeniu pliku w formacie aplikacji do wizualizacji zdarzeń ignorowane są nieznane parametry i obiekty, należy używać tylko te figury i ich parametry które są rozumiane przez aplikację visual.exe w celu zapewnienia zgodności widoku.
Należy stosować więc tylko poniżej podane obiekty i odpowiednie parametry:
Rysowanie Elipsy wpisanej w prostokąt o współrzędnych (X1,Y1) (X2,Y2) dodatkowe parametry akceptowane to
	Width - szerokość linii
	Color  - kolor linii
	Fill Color - kolor wypełnienia
Rysowanie Prostokąta o współrzędnych (X1,Y1) (X2,Y2) dodatkowe parametry akceptowane to
	Width - szerokość linii
	Color  - kolor linii
	Fill Color - kolor wypełnienia
Rysowanie Lini pomiędzy punktami (X1,Y1) (X2,Y2) dodatkowe parametry akceptowane to
	Width - szerokość linii
	Color  - kolor linii
	Fill Color - kolor wypełnienia
Rysowanie Prostokąta Zaokrąglonego o współrzędnych (X1,Y1) (X2,Y2) dodatkowe parametry akceptowane to
	Width - szerokość linii
	Color  - kolor linii
	Fill Color - kolor wypełnienia
	Radius - Zaokrąglenie w %
Umieszczenie Textu - lokalizacja (X1,Y1)
	Width - szerokość linii
	Color  - kolor linii
	Fill Color - kolor wypełnienia
	Label Text - Wyświetlany text
	(Typ i rozmiar czcionki może być zmieniany, należy jednak spawdzić czy jest ona widzialna prawidłowo szczególnie po deinstalacji programu Corel Draw)
Po utworzeniu wszystkich obiektów  uruchomić makro (tools->visual basic->play wybrać z listy ehouse a następnie Visualization.NewObject). Nacisnąć przycisk "Generate Files" który utworzy pliki odpowiadające wszystkim użytym obiektom i zdarzeniom w formacie aplikacji do wizualizacji systemu (Visual.exe)
Przy wyborze kolorów należy wybierać tylko kolory z palety RGB.

Tworzenie Akustycznych komunikatów dla występujących zdarzeń

Jeśli zamierzamy używać akustycznej sygnalizacji wystąpienia zdarzenia konieczne jest nagranie komunikatów odpowiadających danemu zdarzeniu. Nazewnictwo jest identyczne jak w przypadku tworzenia warstw {Nazwa urządzenia (skrócona nazwa zdarzenia)} oraz rozszerzenie odpowiadające danemu formatowi audio. Komunikaty znajdują się w katalogu "audios".
Do tworzenia komunikatów można użyć np. darmowej aplikacji "audiograbber" pozwalającej na nagranie komunikatów, konwersję do formatu mp3 i zapisywanie ich pod określoną nazwą.