EN:
Copy contents of archive to c:\e-house\
!!Confirm all windows firewal queries during all step of instalation and configuration!!
1) run "bin/ConfigAux.Exe /ChangeHashKey" and enter CommManager phone number / or owned phone number
2) enter new hashcode as 20 hex digits (0-f)
3) Set password for ethernet controllers (6 chars)
4) Press Save settings
5) Close "ehouse.exe" application automatically launched
6) Close CommManagerCfg.exe Application 
7) launch for desired device address "C:\e-House\bin\CommManagerCfg.exe  /a:000201" or using shortcut. 
8) set flag advanced settings.
9) Preprogrammed device could have all the same IP addres (192.168.0.201). If so (confirmed in network tools: WireShark - sending udp broadcast) go to network tab and enter new LSB value then, press "Change IP Address" button. Then Press "Save Settings" and exit "CommManagerCfg.exe" application and enter with new shortcut for new ip address.
10) Set Disable Uart logging
11) Set Device Name
12) Disable scheduler if no direct access to SNTP server (time server) - if SNTP is NOT available and configured - controller wait 1 minute at power up.
13) Set Report level to 1 for full logs
14) In network tab set gateway address and Xored password for non native ehouse software or open source - authorisation and password (6 ASCII chars).
15) Go to general tab and press "save and upload settings". Do not terminate "command prompt window" and ensure if firmware upload run successfully via TFTP. For best performance always use LAN (Ethernet - not WiFi or internet link. Otherwise it could require multiple times of firmware upgrade due to link errors).
16) Press "logging device" button for checking connection and ping.
17) Check test event submittion by pressing "Send Test Event" button.
18) Check event submittion by pressing "Event Creator" button.





For ENGLISH:
http://www.isys.pl/download/Ethernet-ehouseEN.pdf
http://home-automation.isys.pl/
http://smart.ehouse.pro/						schematic, do it yourself, designing, software developement
http://smart.ehouse.pro/category/ehouse-lan/    for eHouse LAN system

eHouse LAN - Comfort installation demo/template:
http://smart.ehouse.pro/ehouse-lan/ehouse-ethernet-intelligent-building-demo/
http://smart.ehouse.pro/ehouse-lan/ethernet-ehouse-smart-home-demo-rooms/
http://smart.ehouse.pro/ehouse-lan/ethernet-ehouse-smart-home-demo-kitchen/
http://smart.ehouse.pro/ehouse-lan/ehouse-lan-smart-home-demo-bathrooms/
http://smart.ehouse.pro/ehouse-lan/ethernet-smart-home-demo-salon/

PL:
skopiuj zawartość archiwum do katalogu c:\e-house\
!!potwierdź zgodę na automatyczą zmianę ustawień Firewalla (Zapory) Windows podczas instalacji i configuration (pierwszy raz zawsze trzeba uruchomić każdą aplikację z prawami Administratora)!!
1) uruchom "bin/ConfigAux.Exe /ChangeHashKey" i wprowadź nr telefonu GSM (karty SIM) znajdującej znajdującej się w CommManager  / lub własnego numeru
2) wpisz nowy klucz szyfrujący 20 znaków w kodzie hexadecymalnym  (0..9,a-f)
3) Wpisz hasło dla sterowników ethernet do uproszczonych trybów logowania przez aplikacje (6 znaków ASCI)
4) Zapisz ustawienia "Save settings"
5) Zamknij aplikację "ehouse.exe" uruchamianą automatycznie
6) Zamknij aplikację CommManagerCfg.exe uruchamianą automatycznie
7) uruchom dla żądanego urządzenia eHouse LAN  "C:\e-House\bin\CommManagerCfg.exe  /a:000201" lub użyj gotowych skrótów. 
8) ustaw flagę zaawansowanych ustawień "Advanced settings".
9) Każdy zaprogramowany wstępnie sterownik eHouse LAN posiada adres (192.168.0.201). Należy sprawdzić adres sterownika (w narzędziach sieciowych np.: WireShark - sterownik wysyła broadcasty UDP).W zakładce sieć  (network) wpisz nowy adres ostatnia cyfra i naciśnij przycisk "Change IP Address" (Zmień Address". Następnie naciśnij przycisk "Save Settings" (Zapisz ustawienia) i opuść aplikację "CommManagerCfg.exe". URuchom ją ponownie dla nowo utworzonego adresu IP z użyciem skrótu.
10) Ustaw opcje "DISABLE UART LOGGING" - Blokowanie wysyłania logów na port szeregowy
11) Ustaw nazwę sterownika "Device Name"
12) zablokuj terminarz-kalendaż "Disable scheduler" jeśli nie ma bezpośredniego dostępu do serwera czasu SNTP. Jeśli serwer SNTP jest nieosiągalny lub niepoprawnie skonfigurowany - sterownik próbuje przez 1 minutę ustawić czas przy włączeniu napięcia zasilania.
13) Ustaw poziom logów  "Report level" na 1 dla pełnych  logs
14) W zakładce sieć "network" ustaw adres IP gateway i autoryzację  "Xored password" dla aplikacji eHouse java, android , open source oraz hasło takie same jak w aplikacji "ConfigAux" (6 ASCII chars).
15) Przejdź do zakładki "general i zapisz ustawienia "save and upload settings". Nie przerywaj ładowania oprogramowania ani nie zamykaj okna "command prompt window" oraz upewnij się że firmware został załadowany prawidłowo przez TFTP. Dla najlepszych wyników zawsze używaj połączenia LAN (ETHERNET)  (Ethernet - nie WiFi czy internet). W przeciwnym razie może być konieczne wielokrotne ładowanie konfiguracji do sterownika w przypadku wykrycia błędów połączenia).
16) Wciśnij przycisk analiazatora logó "logging device" aby sprawdzić połączenie i ping.
17) Przetestuj wysłanie zdarzenia do sterownika naciskając przycisk  "Send Test Event".
18) Sprawdź przesłanie zdarzenia w kreatorze zdarzeń "Event Creator".



więcej informacji w języku polskim: 
http://www.isys.pl/download/Ethernet-eHousePL.pdf
http://inteligentny-dom.ehouse.pro/c/ehouse4ethernet/ - przykłady, zrób to sam
Demo/szablon instalacji eHouse LAN - Comfort:
http://inteligentny-dom.ehouse.pro/inteligentny-budynek-ehouse4ethernet-demo-szablon-systemu-komfort/
http://inteligentny-dom.ehouse.pro/elektroniczny-dom-ehouse-ethernet-pokoje-mieszkalne/
http://inteligentny-dom.ehouse.pro/elektroniczny-dom-ethernet-ehouse-projekt-demo-kuchnia/
http://inteligentny-dom.ehouse.pro/inteligentny-budynek-ethernet-ehouse-projekt-demo-lazienki/
http://inteligentny-dom.ehouse.pro/inteligentny-dom-ethernet-ehouse-projekt-demo-ethernetroommanager-sterowanie-pomieszczeniami/
http://inteligentny-dom.ehouse.pro/inteligentny-dom-ehouse4ethernet-przykladowy-projekt-demo-zabezpieczenia-sterowanie-napedami-rolet-bram-okien-alarm/


