Przykładowa instalacja inteligentnego domu (parter-wygoda.cdr, poddasze-wygoda.cdr)
AC -Gniazdka 230V bez sterowania
RM - RoomManager
Oxx - Wyjścia sterowane z RoomManagera
Lxx  - Oświetlenie  halogenowe lub inne
AVPxx -Audio wyjścia i wejścia do dystrybucji dźwięku w domu
Nx - Anemostat Wentylacyjny (Nawiew)
NG - Pion wentylacyjny (nawiew)
eH - gniazda systemu eHouse
ETH - Gniazda Ethernet
TEL - Gniazda telefoniczne
Sł -  Gniazdo słuchawkowe
K - Kolumny
IR - Odbiornik podczerwieni do sterowania inteligentnym domem
Tx (ain)- Czujnik temperatury
Lx (ain)-  Czujnik oświetlenia
PB - Włączniki sterujące podłączone do RoomManager'ów
M - Czujnik ruchu systemu zabezpieczeń (podłączony do ExternalManagera przez InputExtender)
ROZ - Elektryczna tablica rozdzielcza
IRARE - Odbiornik Bariery podczernieni
IRATR - Nadajnik Bariery podczerwieni
KON - Kontaktrony
G - czujnik gazu
D - czujnik dymu
Wx - Anemostat wentylacyjny (Wyciąg)
Wg - pion wentylacyjny (Wyciąg)
SAU - Sauna
H (ain) - czujnik wilgotności higrometr
RP - Moduły przekaźników
MC - Media center + komputer sterujący aplikacji eHouse + UPS
Rx - Gniazda radiowe
TVx - Gniazda telewizyjne
SATx - Gniazda TVSAT
UZ - Uziemienia
Z - Zsyp na brudną bieliznę
WI - wiatrołap
PG1 -Pomieszczenie gospodarcze (pralnia)
Cz - Czerpnia powietrza dla rekuperatora