Przykładowe zastosowanie sterownika ExternalManager (Usage of ExternalManager example):
Opis dotyczy schematu dzialka.cdr lub external.cdr

Oznaczenia skrótów (shortcut meanings):
RP - Roleta Południowa elewacja - Parter (Roller Shutters - South Side)
MP - Markiza Południowa elewacja (Awnings - South Side)
MW - Markiza Wschodnia elewacja (Awnings - East Side)
MZ - Markiza Zachodnia elewacja (Awnings - West Side)
RW - Roleta Wschodnia elewacja (Roller Shutters - East Side)
RZ - Roleta Zachodnia elewacja (Roller Shutters - West Side)
BG - Brama Garażowa (Garage Doors)
S - Syrena i lampa ostrzegawcza (Signalisation Horn with lamp)
OW - Oświetlenie wejścia (Enterance Lights)
O  - Oświetlenie działki (External lights)
OG - Oświetlenie Grila (Grill Lights)
MG - Markiza Gril (Awnings -Grill)
BW - Brama Wjazdowa (Gate)
F - Furtka (Enterance)
RD - Rolety drzwiowe (Door Rollers)
N - elektro-zawór do nawadniania 
OT - Oświetlenie Tarasu 

Wszystkie Markizy, Rolety, Bramy garażowe i wjazdowe muszą pracować w systemie (SOMFY)- sterowanie dwoma liniami.
All Roller Shutters, Awnings, Gates, Garage Doors must have SOMFY interface (2 lines for controll)

Dodatkowo na pierwszym piętrze zastosowane mogą zostać niezależne systemy rolet na elewacje wschodnią, zachodnią, południową, północną w ramach tej instalacji.